# 建设清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参考参数 | 备注 |
| 1 | 上网认证IPV6组件 | 1 | 启用上网认证系统中IPv6功能，包括IPv4/IPv6双栈准入准出，日志记录等 |  |
| 2 | IPv6应用平台 | 2 | 1.单台吞吐量≥8Gbps；最大并发连接数≥200万；最大新建连接数≥5个/秒；2.支持Ipv4用户、Ipv6用户访问Ipv4信息源；3.支持Ipv4用户、Ipv6用户访问Ipv6信息源；4.支持网站页面IP形式和域名形式外部链接的正常访问。 5.融合了网络层协议转换技术和应用层协议翻译技术，深入报文应用层处理相关协议信息，有效解决网站外部链接导致的内容缺失问题，实现IPv4和IPv6的无缝对接。 6.根据IPv6专家委的《中国网站和应用支持度指标》定制代码，符合国家标准。 |  |
| 3 | 系统应用调试 | 1 | 对组件和平台进行安装调试并提供后续技术支持 |  |