**四川护理职业学院2023年投影仪采购项目参数**

一、项目概况：

采购高清投影仪42套，其中教室新建23套，老教室改造19套。

二、技术、服务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **说明** | **数量** | **单位** |
| 1 | 高清投影机1 | 1、采用3LCD技术，液晶面板尺寸≥0.64英寸，纯激光光源技术，中心亮度≥6500流明，色彩亮度≥6000流明，分辨率≥1920\*1200，对比度≥3000000：1，光源寿命≥20000小时。2、输入输出接口：HDMI≥2路，HDBaseT≥1路， RS232≥1路，RJ45≥1路，USB≥2路。 3、提供5年原厂质保。 | 27 | 台 |
| 2 | 高清投影机2 | 1、采用3LCD技术，液晶面板尺寸≥0.64英寸，纯激光光源技术，中心亮度≥5800流明，色彩亮度≥5300流明，分辨率≥1920\*1200，对比度≥3000000：1，光源寿命≥20000小时。2、输入输出接口：HDMI≥2路，HDBaseT≥1路， RS232≥1路，RJ45≥1路，USB≥2路。 3、提供5年原厂质保。 | 15 | 台 |
| 3 | 拉线幕布1 | 1、对角线120英寸，幕面尺寸比例16:10，采用旋转定子卡位拉线装置，电机有过热保护。 | 16 | 幅 |
| 4 | 拉线幕布2 | 1、对角线150英寸，幕面尺寸比例16:10，采用旋转定子卡位拉线装置，电机有过热保护。 | 14 | 幅 |
| 5 | 拉线幕布3 | 1、对角线165英寸，幕面尺寸比例16:10，采用旋转定子卡位拉线装置，电机有过热保护。 | 12 | 幅 |
| 6 | 投影机吊笼 | 钢制材料，承重≥15公斤。 | 42 | 个 |
| 7 | 施工辅材及安装 | 含本项目一切辅料及杂费。 | 1 | 项 |