|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 三维虚拟仿真终端 | 1.设备一体式设计，实际显示尺寸≥27 英寸。  2. 3D 跟踪眼镜≥1 副；3D 观看眼镜≥2 副。3性能：CPU性能不低于Intel I7 十一代、内存≥32GB、硬盘≥1T SSD、显卡：独立显卡，显存≥6GB。 | 7 | 套 |
| 2 | 二维虚拟仿真终端 | 1.机箱类型：塔式机箱；  2.设备配置要求：CPU性能不低于 i7-12700；芯片组：≥ Intel Q670；内存：≥16GB DDR5-4800内存；硬盘：≥512GB M.2 SSD + 2TB（SATA7200转）；显卡性能不低于T400 4G；  4.原厂预装正版WIN11系统；  5.光驱：超薄 DVDW；  6.显示器： 27"宽屏16:9 | 30 | 套 |
| 3 | VR智慧黑板 | 屏幕采用不低于98 英寸超高清LED 液晶屏，三段卡扣式设计 | 1 | 套 |
| 5 | 云管理软件 | 支持屏幕教学演示与示范、屏幕监视等功能； | 37 | 套 |
| 6 | 移频功放 |  | 1 | 套 |
| 7 | 壁挂音箱 | 多媒体音箱； | 2 | 只 |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | 一拖二无线手持话筒，支持混合和独立输出； | 1 | 套 |
| 9 | 智能讲台 |  | 1 | 套 |
| 10 | 教师椅 |  | 1 | 套 |
| 11 | 学生桌椅 | 1.六边形桌 6套；  2.每张六边形桌，含一桌十二椅。 | 6 | 套 |
| 12 | 交换机 | 支持固化千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备. | 1 | 台 |
| 13 | 机柜 | 1.尺寸：≥1200mm\*600mm\*600mm；固定托盘≥1 个，PDU ≥1 条。 | 1 | 台 |
| 14 | 强弱电布线、装修及实训室文化建设 |  | 120 | 平米 |